[image: image1.png]Xonomonpoussoan- | oo Lora
HanmHosanme Mogens | _TeneHOCTeABT () | PAXOA | ragapurisie pasepw, | f51E
DT1=8K | DT1=7K | Bo3 LxBxH, mm )
to=-8T | to=-25T

MpombilneHHble, war pebep 7 MM
cepust TEN 0404D17 | 40 32 2900 1000 x 656 x 565 1757
0404E-17 | 46 36 2800 7000 x 656 x 565 1872
1-0 BeHTMNATOPHLIE 453 D07 | 62 49 5100 1200 x 681 x 665 2142
045 1E4T | 72 57 4300 1200 x 681 x 665 2283
0501-E-17 | 9.2 72 5800 1400 x 678 665 2516
065.1-C-17 | 114 89 5800 1800 754 x 965 3486
065.1-D-1-7 | 136 108 9600 1800 x 754 x 965 3794
065.1-E-17 | 158 125 9300 1800x 754 x 965 3998
0714-D17 | 18,7 14,8 13700 2000 x 861 x 1065 4707
071AE17 | 215 16,9 13300 2000 x 861 x 1065 2898
0801-D-1-7 | 256 197 19100 2200 x 932 x 1265 5713
080.1E17 | 295 29 18600 2200 x 1032 X 1265 6284

war pe6ep 10 mm
) 050.1-E-1-10 | 80 63 5100 7400 x 676 x 665 2507
e 050.1-F1-10 | 99 7.8 5300 7400x 778X 665 2956
065.1-E-1-10 | 13,7 109 5500 1800 x 754 x 965 3973
u 065.1-F-1-10 | 168 134 9600 1800 x 954 x 965 4792
: O071.1E-1-10 | 18,7 14,8 14300 2000 x 861 x 1065 4937
O71.1F-1-10 | 230 184 13800 2000 x 1061 x 1065 6089
080.1E-1-10 | 257 20,1 19800 2200 x 1032 x 1265 6256
080.1-F-1-10 | 318 25,1 19200 2200 x 1032 x 1265 7272

war pe6ep 12 mm
050.1-E-1-12 | 7.2 57 6100 400X 678X 665 2480
050.1-F-1-12 | 9.4 73 5000 1400 x 778 665 2853
065, 1E-1-12 | 124 58 70000 1800 x 754 x 965 3805
065.1-F-1-12 |__156 124 5700 1800 x 954 x 965 4707
O71.1F-112 | 212 16,9 13900 2000 x 1061 x 1065 5976
080.1E-1-12 | 233 183 19900 2200 x 1032 x 1265 6143
080.1-F-1-12 | 203 2.2 19300 2200 x 1032 x 1265 7123

(%) — PacHieTHan XoNoAONPOMIBOAUTENEHOCTE NPV TEMNEPaTYPe & KaMepe +2,5°C. xnanareHT R 404A
() — ueta Be3 yuera H/IC AnA KOMNNEKTALMY C SMEKTPOOTTAMKOM GMIOKA U NOALOHA.





[image: image2.png]Xonogonpoussoan- | pao Loma
Haumenosaue Mogens  [—T2rEnS “"3‘?1;‘7:( sogayea r““t"':g"fH"la::”“’" EUR
to=-25¢ | MTMaC ™
MpombiwneHHbIe, war pe6ep 7 MM
cepus TEN 8.0 6.3 5900 7600 x 656 x 565 2687
2.x erTAnATOPHIIS 52 7.3 5700 1600 x 656 x 565 2870
124 9.6 10200 2000 x 681 x 665 3359
143 11,1 9900 2000 x 681 x 665 3584
186 14,7 11600 2400 x 678 x 665 4252
228 17.6 19700 3000 754 x 965 5777
27.7 21,9 19100 3000 x 754 x 965 6409
318 %23 18600 3000 x 754 x 965 6860
37.3 296 27400 3400 861 x 1065 8324
433 3.1 26600 3400 x 861 x 1065 8791
514 398 | 38100 3800 x 932 x 1265 10223
593 462 37200 3800 x 1032 X 1265 11181
wWar peGep 10 am
050.1-E-2-10 | 16,1 127 12200 2400 x 678 x 665 4229
050.1-F-2-10 | 20,0 159 11800 2400x 778 %665 2937
065.1-E-2-10 | 27.5 21,9 19900 3000 x 754 x 965 6801
= | [oss1-F2-10] 339 2.9 19200 3000 x 954 x 965 8200
[ 071.1-E-2-10 | 377 298 | 28700 3400 x 861 x 1065 8750
. | [ortrF2d0] 457 359 | 27600 3400 x 1061 x 1065 10563
- Wy 080.1-E-2-10 | 517 405 39600 3800 x 1032 x 1265 11135
080.1-F-2-10 | 63.0 506 38400 3800 x 1032 x 1265 13218
war pe6ep 12 mm
050.1E2-12 | 145 115 12200 400X 678 X665 4157
050.1-F-2-12 | 183 126 11900 2400 X 778 % 665 4837
065.1-E-0-12 | 24,9 19.8 | 20000 3000 754 x 965 6676
065.1-F-2-12 | 31.3 249 10400 3000 x 954 x 965 8046
071.1-F-2-12 | 426 334 | 27800 3400 x 1061 x 1065 10305
080.1-E-2-12 | 468 368 | 39800 3800 x 1032 x 1265 10809
080.1-F-2-12 | 58,0 467 | 38600 3800 x 1032 x 1265 12911

(%) — PacHieTHan XoNoAONPOMIBOAUTENEHOCTE NPV TEMNEPaTYPe B Kamepe +2,5°C. xnanareHT R 404A
() - ueta Be3 yuera H[IC AnIA KOMNNEKTALMY C SMEKTPOOTTAMKOM GMIOKA U NOAOHA.





[image: image3.png]Xonogonpoussoam- | oo Lena,
Haumenosanme Mogeny, |_TeneHOCTRXBT() | “PNOR | FaGapuruie pasmepst, | iR’
DT1=8K | DT1=7K | "U5 7% LxBxH, mm )
to=-8C | to=-25C
MpombiwneHHble, war pe6ep 7 MM
cepus TEN 040.1-D-3-7 | 12,0 9.4 8800 2300 x 656 x 565 3733
3x BemunsTopHbe | QOIEST | 138 10,8 8500 2300 x 656 x 565 3980
045.1-D-3-7 | 18,7 14,8 15400 2900 x 681 x 665 4814
0451E37 | 21,5 16,8 14800 2900 x 681X 665 5084
0501-E37 | 278 21,8 17400 3500 678 x 665 6026
065.1-C-3-7 | 344 27,1 29500 4200 x 754 X 965 8340
065.1-D-3-7 | 41,6 32,9 28700 4200 x 754 x 965 9132
065137 | 47,7 38,0 27900 4200 x 754 X 965 9882
071.1-D-3-7 | 56,6 44,3 41100 4800 x 861 x 1065 11805
07T11E37 | 65,1 513 39800 4800 x 861 x 1065 12709
080.1-D-3-7 | 77,3 59.8 57200 5400 x 932 x 1265 14824
0801-E-37 | 89,2 69.4 55800 5400 x 1032 x 1265 16310
= war peGep 10 Mm
e T 050.1-E-3-10 | 24,1 19,0 18200 3500 x 678 x 665 5999
. ( 050.1-F-3-10 | 30,0 238 17800 3500 x 778 x 665 7037
065, 41,3 322 29800 4200 x 754 x 965 9547
N 065.1-F-3-10 | 50,8 40,0 28800 4200 x 954 X 965 11603
0711310 | 56,6 44,8 43000 4800 x 861 x 1065 12649
0711-F-3-10 | 69,6 55.6 41400 4800 x 1061 x 1065 14996
0801-E-3-10 | 77,6 60.9 59400 5400 x 1032 x 1265 16229
080.1-F-3-10 | 96,0 76.1 57500 5400 x 1032 x 1265 19115
war peGep 12 mm
0501-E-3-12 [ 21,8 17.2 18300 2400 x 678 X 665 5882
0501-F-3-12 | 275 21.9 17900 2400 x 778 x 665 6864
37,6 294 30000 3000 x 754 x 965 9362
47,0 37.1 29000 3000 x 954 x 965 11350
64,3 513 41700 4800 x 1061 x 1065 15195
70.3 553 59700 5400 x 1032 x 1265 15898
080.1-F-3-12 | 88,6 702 58000 5400 x 1032 x 1265 18662

(") — PacHieTHan XON0AONPOMIBOAUTENEHOCTE NPV TEMNEPaTYpe B Kamepe +2,5°C, xnadareHT R 404A
() - ueta Be3 yuera H/IC ANA KOMNNEKTALWM C ANEKTPOOTTAIIKO/ 610K 1 NIOAAOHA.





[image: image4.png]Xonogonponssoan- | o Lo
Hanmenosanme Mogens | TenbHocTauBT() | PAXOA | Fagapnthbie paomeper, | '{(E:
DT1=8K | DTI=7K | Bo3iV* LxBxH, um )
t0=-8C | to=-25T

MpombilwneHHble, war pe6ep 7 Mm
cepus TEN 040.1-D-47 | 17,1 133 11800 2900 x 656 x 565 4581
0401E47 | 196 153 11300 2900 x 656 x 565 4881
045.1-D-4-7 | 265 21,0 10500 3700 x 681 x 665 5908
4-x enTunsTOpHble | 045.1-E-47 | 305 23.8 19800 3700 x 681 x 665 6240
050.1-E-4-7 | 394 30.9 23100 4500 x 678 x 665 7392
065.1-C-4-7 | 48,8 38.4 39300 5400 x 754 x 965 10233
065.1-D-4-7 | 59.9 46.7 38200 5400 x 754 x 965 11205
065.1-E4-7 | _67.7 53.9 37200 5400 x 754 x 965 12123
071.1-D-47 | 803 62.9 54800 6200 x 861 x 1065 14482
O711E47 | 924 72.8 53100 6200 x 861 x 1065 15589
080.1-D-4-7 | 1096 84.8 76300 7000 x 932 x 1265 18183
080.1-E47 | 1265 98.5 74400 7000 x 1032 x 1265 20006

war pebep 10 Mm
050.1-E4-10 ] 342 26.9 24300 4500 x 678 x 665 7361
050.1-F4-10 | 425 33.8 23700 4500x 778 x 665 8633
065.1-E4-10 | 58,6 45,6 39700 5400 x 754 x 965 11710
065.1-F4-10 | 72,0 56.7 38400 5400 x 954 x 965 14235
071.1-E4-10 | 80.3 63.5 57400 6200 x 861 x 1065 15519
O71.1F4-10 | 98,8 78.8 55200 6200 x 1061 x 1065 18395
080.1-E4-10 | 1101 86.4 79200 7000 x 1032 x 1265 19907
080.1-F4-10 | 1362 107.9 | 76700 7000 x 1032 x 1265 23447

war pebep 12 mm
050.1E4-12 | 30.9 244 24400 4500 678 x 665 7216
050.1-F-4-12 | 39,0 31,1 23900 4500 x 778 x 665 8421
065.1-E4-12 | 53,3 41.7__| 40000 5400 x 754 x 965 11485
065.1-F-4-12 | 66.7 52.7 38700 5400 x 954 x 965 13924
071.1F412 | 912 72.8 55600 6200 x 1061 x 1065 18638
080.1-E4-12 | 99.7 78.4 79700 7000 x 1032 x 1265 19504
080.1-F4-12 | 1256 99.6 77300 7000 X 1032 x 1265 22894

pacHeTHas XoNoAONPONIBOANTENEHOCTE NIPU TEMIEPATYPE B Kamepe +2,5°C, xnanareHT R 404A

() - ueta Be3 yuera H[IC AnIA KOMNNEKTALMY C SMEKTPOOTTAMKOM GMIOKA U NOAOHA.





